boît.enc. 4x encastré Gira E2 [2894 00]
Boîtier d'encastrement Gira E2
E2
4x

Caractéristiques:
- Incassable.
- À l'aide de la boîte pour appareil Gira, on peut réaliser le montage de faible
  hauteur du programme d'interrupteurs Gira E2.
- Dans le cas du montage en paroi creuse, par ex. dans un système de paroi
  flexible, ce boîtier pour appareil peut être directement noyé dans le mur.
- Pour le montage encastré dans la maçonnerie, le boîtier pour appareil est
  placé dans un boîtier d'encastrement et celui-ci est encastré dans le mur.
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat,
  anthracite, teinte alu, noir mat, gris mat ou acier inoxydable en matériau
  véritable.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Le programme d?interrupteurs doit être monté affleurant au mur (hauteur de
  montage : 2 mm).
- Matériau : acier inoxydable, polycarbonate.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Montage en maçonnerie par fixation du boîtier d'encastrement, par ex. fixation
  au plâtre. Montage du boîtier pour appareil dans le boîtier d'encastrement
  comme pour un boîtier pour paroi creuse usuel.

Caractéristiques techniques:
Dimensions:
- 1x: l 92,5 x H 91,5 x P 64 mm
- 2x: l 92,5 x H 162,5 P 64 mm
- 3x: l 92,5 x H 233,5 x P 64 mm
- 4x: l 92,5 x H 304,5 x P 64 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2894 00 4x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
