best.apparaat audio DIN-rail Deurcommunicatie [1287 00]
Besturingsapparaat audio
Systeemapparaten deurcommunicatie
DIN-rail

Kenmerken:
- Besturingapparaat voor voeding van de audiocomponenten van de Gira
  deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en
  de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en
  deuropenerprogrammering.
- Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens:
Nominale spanning:
- primair: AC 230 V, 50 Hz
- secundair: SELV 26 DC V ± 2 V
Nominale stroom secundair:
- Continubelasting: 160 mA
- Piekbelasting: 550 mA (max. 5 s)
- Uitschakeling bij overbelasting: vanaf 350 mA
Aansluitingdoorsnede: 0,6 mm tot 2,5 mm²
Uitgang deuropener: AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25 %
Relaisuitgang: AC/DC 30 V, 2 A
Totale kabellengte: max. 700 m
Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer:
- bij kabel-Ø 0,8 mm: max. 300 m
- bij kabel-Ø 0,6 mm: max. 170 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 6

Aanwijzingen :
- Het besturingapparaat audio is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast.
  Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70
  deelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x
  uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1287 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
