Gira Eco KNX DIN-rail [2045 00]
Gira Eco voor KNX
Gira Eco


Kenmerken:
- Integratie van vijf oplaadpunten per apparaat in het KNX systeem (volledig
  configureerbaar via ETS).
- Prioriteit toekennen aan een oplaadpunt.
- Dynamisch lastbeheer (DLM).
- Statisch lastbeheer (SLM).
- Gemengd gebruik van verschillende fabrikanten.
- Ondersteuning van externe elektriciteitsmeters (ISKRA, PHOENIX CONTACT,
  generiek) bij oplaadpunten die geen interne elektriciteitsmeter hebben.
- Netwerkvriendelijke besturing.
- Geļntegreerde RS485-adapter.
- Statuswaarden opladen: laadpunttoestand (status), verbonden (status), opladen
  (status), opladen beėindigd (status), onderbreking (instellen/status),
  start/stop (instellen/status), ontgrendelen (instellen).
- Statuswaarden laadstroom: doel (status/instellen), actueel L1-L3, actueel
  (status).
- Statuswaarden vermogen: actueel L1-L3, actueel (status).
- Statuswaarden energie: actueel L1-L3, actueel (status).
- Statuswaarden energieverbruik: laatste lading (status), totaal (status).
- Statuswaarden storing: storing, laatste storing.
- Statuswaarden: communicatie-ID (EVCCID) (status), interne temperatuur
  oplaadpunt (status), temperatuurwaarschuwing, RFID-tag (status), serienummer,
  firmwareversie oplaadpunt.

Technische gegevens:
Nominale spanning: DC 24 V tot 30 V
Opgenomen vermogen: 2,3 W(DC 24 V externe voeding)
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45 °C
KNX communicatie: KNX/TP, S-Mode
KNX medium: TP1-256
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT
Aansluitingen: 2x RJ45 (geļntegreerde switch) aansluit- en aftakklemmen voor
KNX en 24 V
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- KNX Secure.
- Uitbreidbaar via firmware-updates.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2045 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
