ledlicht RGB System 55 [1169 00]
Led-oriëntatielicht 230 V~ RGB
System 55
RGB

Kenmerken:
- Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
- Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als
  oriëntatiehulp in donkere ruimten.
- Als lichtbron worden RGB-leds gebruikt.
- Via een stuuringang kunnen achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood,
  groen en oranje worden ingesteld resp. kan continu doorlopen van het complete
  kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart.
- Door op het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden
  ingesteld.
- De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
- In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel
  opschrift kan worden voorzien.
- Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen: 1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte (wit): 1,2 cd
Inbouwdiepte: 30 mm
Aansluitingdoorsnede:
- maximum: 1.5mm²
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Aanwijzingen :
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.

Levering:
- Bij het led-oriëntatielicht wordt een roestvrijstalen lamel meegeleverd voor
  lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1169 00 RGB
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
