Détecteur présence Mini Komfort KNX [2225 00]
Détecteur de présence Mini Komfort pour KNX
Commande d'éclairage


Détecteur de présence pour la surveillance de présence (mode de
fonctionnement: détecteur de présence) et la détection de mouvement (mode de
fonctionnement: détecteur plafonnier) ainsi que pour la surveillance par
télégrammes de messages (mode de fonctionnement: signalisation) à l'intérieur
des locaux ou à l'extérieur. Grâce au design décent, à la construction plate
et au concept de montage flexible, les détecteurs de présence Mini conviennent
bien pour les bâtiments à haute revendication architectonique.

Caractéristiques:
- Montage de très faible hauteur.
- Montage par serrage sur des plafonds suspendus.
- Montage sur plafond dans un boîtier selon DIN 49073 au moyen d?accessoires en
  option.
- Montage apparent dans un boîtier apparent (accessoire en option).
- Le degré de protection IP44 permet un montage en extérieur ou dans des locaux
  humides.
- La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur
  ou du plafond.
- Après avoir retiré la bague design, tous les éléments de commande de
  l?appareil (la touche de programmation par exemple) sont facilement
  accessibles par l?avant. Par conséquent, aucun démontage n?est requis pour
  régler ou programmer l?appareil ultérieurement via l?ETS.
- Appareil encastré au plafond avec couplage de bus KNX intégré.
- Détection PIR : trois capteurs, capteur de luminosité intégré.
- Sensibilité de la détection de mouvement réglable manuellement à l'aide d'un
  régulateur.
- Sensibilité configurable via ETS.
- Eléments de réglage de la sensibilité sur l'appareil désactivables par
  logiciel.
- Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test
  de détection).
- Évaluation séparée dans la zone lointaine des trois capteurs PIR avec chacun
  une zone de détection de 120° avec chevauchement.
- Commande manuelle par télécommande IR.
- Maximum 5 + 2 blocs de fonctions configurables.
- Blocs de fonctions 1 à 5 respectivement pour fonction réglable: détecteur
  plafonnier, détecteur de présence, détecteur.
- Bloc de fonctions 6: détecteur de présence avec régulation de l'éclairage.
- Bloc de fonctions 7: capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite.
- Commutation des blocs de fonctions par ex. pour le mode jour/nuit ou le mode
  semaine/week-end.
- Blocs de fonctions 1 à 5: appareil individuel, poste principal, poste
  secondaire réglables.
- Mode de fonctionnement réglable pour appareil individuel comme poste
  principal: automatique, semi-automatique (MARCHE manuel / ARRET automatique ou
  MARCHE automatique / ARRET manuel).
- Deux sorties par bloc de fonctions (1 à 5) pour la fonction détecteur
  plafonnier, détecteur de présence.
- Fonctions détecteur plafonnier, détecteur de présence par sortie: Commutation,
  fonction d'éclairage de cage d'escalier, commutation avec position forcée,
  transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage,
  transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité,
  mode de fonctionnement de température.
- Détecteur plafonnier, détecteur de présence: niveau de crépuscule réglable,
  niveau de crépuscule via objet de communication externe ou par apprentissage,
  temporisation d'émission supplémentaire via objet de communication externe,
  délai de temporisation adaptatif (temporisation d'émission supplémentaire à
  autoapprentissage), fonction de présence de courte durée, confirmation du
  niveau de crépuscule, fonction de verrouillage, commande manuelle via
  Tastsensor (objet de communication séparé), luminosité de mise hors service
  (pour détecteur de présence) via apprentissage, mesure de l'intervalle de
  temps après le dernier mouvement.
- Détecteur de présence avec régulation d'éclairage: combinaison avec bloc de
  fonctions détecteur de présence ou appareil individuel, valeur de consigne
  réglable, réglage de la valeur de consigne via objet de communication externe,
  décalage de la valeur de consigne via objet de communication externe, fonction
  d'apprentissage, confirmation de la valeur de consigne effective.
- Fonction de capteur de luminosité avec surveillance des valeurs limites:
  jusqu'à trois valeurs limites configurables, fonctions commutation,
  transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage,
  hystérésis configurable, valeur limite via objet de communication externe ou
  apprentissage, fonction de verrouillage.
- Capteur de température intégré pour mesurer la température ambiante (à partir
  du niveau d'indice I02).

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Hauteur de montage: 2,20 m à 5 m
Angle de détection: 360°
Hauteur de montage de 3 m:
- Zone de détection: Ø env. 12 m
Capteur de luminosité:
- Plage de mesure: 10 à 2000 lx
- Zone de détection: 5 m Ø
Hauteur constructive au plafond:
- Bague design: 1,25 mm
- lentille comprise: 4,8 mm
Température ambiante: -25°C à +55°C
Humidité de l'air relative: 10 à 100 % (sans condensation)
Indice de protection: IP44
Classe de protection: III
Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation
Profondeur de montage: 34 mm
Dimensions en mm:
- Découpe de plafond: Ø 44 x H -
- Dimensions (y compris anneau design petit): Ø 53,5 x H 38

Indications :
- Le détecteur de présence Mini ne convient pas pour les messages d'alarme dans
  les systèmes d'alarme conformes VdS.

Etendue de la livraison:
- La bague design petite est comprise dans la livraison.
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2225 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
