int.-poussoir v-et-v Module [3127 00]
Utilisation de l?interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA
Interrupteur va-et-vient
Modules encastrés, accessoires
avec griffes de fixation

Caractéristiques:
- Contrairement aux interrupteurs à bascule, les bascules des
  interrupteurs-poussoirs reviennent toujours à leur position initiale après
  chaque actionnement.
- La position uniforme des bascules qui en résulte permet de donner une
  apparence ordonnée et de qualité à l?installation électrique.
- L?esthétique est considérablement améliorée, surtout en cas de combinaisons
  multiples, par exemple avec plusieurs interrupteurs dans un même cadre.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage:
- 3127 00: 32 mm
- 3837 00: 23 mm
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- À raccorder aussi en éclairable.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3127 00 avec griffes de fixation
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
