int.basc. IntInv + pl.mont. Mont.app. blanc [3106 14]
Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage interne
Interrupteur inverseur universel
Montage apparent
blanc

Caractéristiques:
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.
- 

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Etendue de la livraison:
- 
- 

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3106 14 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
