Disjoncteur diff. 30 mA System 55 blanc crème [2664 01]
Disjoncteur différentiel 30 mA
System 55
blanc crème brillant

Caractéristiques:
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat ou
  blanc crème brillant.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Design épuré aux proportions équilibrées.
- Matériau incassable et résistant aux UV, conçu pour des sollicitations
  élevées.
- Sans halogène.
- Grâce à leur conception modulaire, les modules et caches prévus peuvent être
  combinés avec différentes formes de cadres de finition et divers matériaux.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un
  déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la
  norme la VDE 0664.
- Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel
  à courant résiduel.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal: 16 A
Courant de fuite nominal: 30 mA
Profondeur de montage: 32 mm
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante: -25 °C à +40 °C

Indications :
- Domaines d'utilisation : canaux d'allège, en amont de prises autres que SCHUKO
  ou dans des colonnes d'énergie Gira.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2664 01 blanc crème brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
