potentiom. stuuring.1-10 V schakelfct Basiselement [0309 00]
Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1 - 10 V
Schakelfunctie
DALI


Kenmerken:
- Elektronische potentiometer met schakelfunctie voor elektronische
  voorschakelapparaten en Tronic-trafo?s met 1-10V-stuuringang.
- Door op de bedieningsknop te drukken schakelt het VSA in en uit.
- Draaien stelt de lichtsterkte in.
- basislichtsterkte instelbaar.
- Kortsluitbeveiliging van het schakelcontact door geïntegreerde
  zwakstroomzekering.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
1 - 10 V interface:
- Stuurspanning: 0,7 tot 12?V
- Stuurstroom: max. 50 mA
Schakelstroom:
- ohms: 6 A
Inbouwdiepte: 32 mm
Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C

Levering:
- Een zekering is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0309 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
