act.commu. 8x 16 A comm.man. + charge C KNX rail DIN [1046 00]
Actionneur de commutation 8x, 16 A avec commande manuelle et mesure de courant
pour charges capacitives, pour KNX
Système KNX
Rail DIN

Actionneurs de commutation rail DIN avec couplage de bus intégré. Pour la
commutation de groupes de charges pouvant être commandés indépendamment l'un
de l'autre. Avec commutateur manuel pour la commutation du relais
(Marche/Arrêt) parallèle ou sans fonctionnement KNX. Raccordement à plusieurs
phases. Aucune alimentation en tension supplémentaire requise.

Caractéristiques:
- Commande manuelle des relais indépendamment du bus ou de l?affichage de
  position de commutation.
- Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
- Fonction de commutation centrale.
- Confirmation collective afin de réduire la charge du bus.
- Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
- Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de
  bus.
- Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
- Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. Fonction de position
  forcée pour chaque sortie possible en alternative.
- Fonctions de temporisation (temporisation à l?enclenchement ou au
  déclenchement, fonction d?éclairage de cage d?escalier - également avec
  fonction d?avertissement).
- Implication possible dans des ambiances d'éclairage, max. huit ambiances
  internes sont paramétrables par canal.
- Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
- Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur direct/à rebours avec
  fonction de valeur limite (valeur limite modifiable via le bus) activable pour
  chaque sortie.
- Surveillance d'entrée pour actualisation cyclique avec position de sécurité.
- Réactions en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi
  qu'après un processus de programmation ETS réglables pour chaque canal.
- Les contacts de commutation de l'actionneur de commutation octuple pour charge
  capacitive sont spécialement dimensionnés pour les charges à caractère
  capacitif et les courants d'enclenchement de courte durée élevés qui les
  accompagnent (voir caractéristiques techniques).
- L'actionneur de commutation possède une détection intégrée de courant.
- Une mesure de courant peut être effectuée pour chaque canal.
- Détection de courant: mesure du courant de charge pour chaque canal.
- Valeurs seuils de surveillance de charge (par exemple signalisation d?une
  coupure de charge).
- Commutation indépendante des huit sorties.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis
Relais:
- Nombre: 8
- Contact: chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
Puissance de commutation AC 230 V: 16 A / CA1 ou 16 A / CA3
Puissance de commutation AC 400 V: 10 A / CA1 ou 10 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal: 600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Puissance de raccordement:
- Charge résistive: 3680 W
- Charge capacitive 230 V CA: 16 A, max. 200 µF
- Lampes à incandescence: 3680 W
- Halogène HT: 3680 W
- Transformateur bobiné: 2000 VA
- Transformateur électronique: 2500 W
- tubes fluorescents non compensés: 3680 VA
- Tubes fluorescents,câblage duo: 3680 VA
- tubes fluorescents compensés en parallèle: 2500 VA
- Lampes à vapeur de mercure non compensées: 3680 W
- Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle: 3680 W
section de raccordement: 4 mm² max.
Détection de courant: 0,25 à 16 A sinus
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 8

Indications :
- Montage sur rail DIN.
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1046 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
