S3000 uni.leddim. DIN-rail Elektronica [2365 00]
System 3000 universele leddimmer DIN-rail
Gira System 3000
DIN-rail

Kenmerken:
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's
  voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of
  led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's
  voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of
  led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Bediening vindt plaats via mechanisch drukcontact (maakcontact), System 3000
  neveneenheid 2- of 3-draads of System 2000 neveneenheid 2-draads.
- Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende
  dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen (mogelijk met System
  2000 en 3000 neveneenheid).
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen
  inschakellichtsterkte.
- Minimale lichtsterkte instelbaar.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,3 W
Aansluitvermogen bij 45 °C:
- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 100 W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 400 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 100 W
- Gloeilampen: 20 tot 420 W
- HV-halogeen: 20 tot 420 W
- Tronic-trafo's: 20 tot 420 W
- elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding): typ. 20 tot 100 W
- elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 20 tot 200 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 420 VA
- gewikkelde trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 VA
Neveneenheden:
- Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 3-draads: Max. 10
Kabellengte:
- Belasting: max. 100 m
- Neveneenheid: max. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 45 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2365 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
