int.com.basc. disj.2p ZI(PS) Mont.app. prot.eau gris [3112 35]
Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~
avec zone d'inscription et élement d'éclairage LED orange 230~ (partie
supérieure de boîtier)
Disjoncteur à 2 pôles
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques:
- Avec élément d?éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on
  parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP44

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison:
- Pann. d'inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
- Élément d?éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3112 35 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
