WCD/RA KD opdr.ZSV System 55 oranje [4454 109]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel
met oranje afdekking en opdruk ?ZSV?(aanvullende veiligheidsspanning)
System 55
oranje glanzend

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1
  en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van
  inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige
  kleuren gemarkeerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4454 109 oranje glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
