beweg.m. 1,10 m One System 55 antraciet [2038 28]
Bewegingsmelder 1,10 m voor Gira One
Gira One
antraciet

Kenmerken:
- Bewegingsmelder (met passieve infraroodsensor / PIR) voor Gira One.
- Voor het automatisch schakelen van Gira One actoren afhankelijk van beweging
  en lichtsterkte.
- De nalooptijd van de Gira One verbruikers wordt geconfigureerd via het
  desbetreffende actorkanaal in de Gira Project Assistant (GPA).
- Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
- Geïntegreerde lokale toets om Gira One verbruikers te sturen: schakelen,
  trappenhuis en scène.
- Inbedrijfstelling van de bewegingsmelder met de Gira Project Assistant (GPA)
  versie 5.2.
- Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Eigenschappen van de bewegingsmelder:
- Groot detectiebereik (tot 238 m2).
- Uitbreiding van het detectiebereik via aanvullende bewegingsmelders.
- Het is mogelijk het detectiebereik te beperken.
- Het is mogelijk de gevoeligheid van de sensor te configureren.
- Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het
  PIR-detectiebereik.
- Meting gemengd licht geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL),
  halogeen-/gloeilampen en leds.
Ruimtetemperatuur:
- Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.
Ledweergave:
- Functieselectie van de status-led: altijd UIT, weergave van beweging.

Aanwijzingen :
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
- De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme
  alarminstallaties.
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2038 28 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
