passerelle caméra DCS Communication porte [1201 00]
Passerelle caméra DCS
Appareils système de communication de porte


Caractéristiques:
- La passerelle caméra DCS permet d?intégrer une caméra analogique du commerce
  dans le système de communication de porte Gira.
- La caméra peut être affectée à une station de porte. Dans ce cas, la caméra
  externe s'enclenche automatiquement lors de l'actionnement de la touche
  d'appel.
Le boîtier combiné de la passerelle caméra TKS permet trois types de montage:
- Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
- Encastré (dans un boîtier).
- Sur rail DIN (avec l?adaptateur rail DIN joint)

Caractéristiques techniques:
Raccordements:
- Bus 2 fils SORTIE: 2 x borne vissée
- Bus 2 fils ENTRÉE: 2 x borne vissée
- Video In: 2 x borne vissée
- Bornes de support: 2 x borne vissée
- Relais (inverseur): 3 x borne vissée
Température ambiante: -25°C à +70°C
Signal vidéo: FBAS 1 Vss, norme PAL
Dimensions:
- Passerelle caméra DCS: l 36 x H 52 x P 27 mm

Indications :
- Avec plusieurs caméras externes, on a besoin pour chaque caméra externe
  respectivement d'une passerelle caméra TKS et d'une alimentation propre.
- Dans une installation, jusqu'à dix passerelles caméra TKS peuvent être
  utilisées, le signal vidéo pouvant traverser au maximum trois passerelles
  caméra TKS.
- Le raccordement de la caméra externe se fait à l'aide de bornes vissées.

Etendue de la livraison:
- Pour les caméras avec raccordement BNC, un adaptateur est joint.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1201 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
