sign.lum. Module [0161 00]
Module signal lumineux
Modules encastrés, accessoires


Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 28 mm
section de raccordement:
- maximum: 2 × 2,5 mm²
- minimum: 2 x 1,5 mm²

Indications :
- Éclairable avec éléments d'éclairage pour le signal lumineux.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0161 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
