Stat.porte encastr. boît. 3x Gira TX_44 (IP44) anthracite [1261 67]
Station de porte 3x
TX_44 (IP44)
anthracite

Caractéristiques:
- Montage dans des boîtiers encastrement pour appareils du commerce.
- Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité à
  d'autres composants tels que touches d'appel, module d'information, caméra
  couleur, Keyless In.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un
  bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux
  courts-circuits.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en
  service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec
  suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Éclairage de touche d'appel avec technologie LED, couleur de lumière blanche.
  Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on
  obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Signal de confirmation lors de l?actionnement de la touche d'appel.
- Réglage possible du volume vocal.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique
  résistant aux chocs.
- Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans
  outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage
  Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
- Entrée binaire de raccordement d'un bouton-poussoir libre de potentiel
  (contact normalement ouvert) comme bouton-poussoir d'appel.
- Bouton-poussoir d'appel 3x

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: via le bus 2 fils
Raccordements de coupleur de bus:
- Bus 2 fils: 2 x borne vissée
- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée
- Entrée binaire: 2 x borne vissée
- Câble de liaison: 2 x connecteur
- Vidéo: 1 x connecteur
Raccordements de module microphone:
- Câble de liaison: 2 x connecteur
Température ambiante: -25°C à +70°C
Indice de protection: IP44
Profondeur de montage: 30 mm
Dimensions:
- Étiquettes nominatives: l 62 x H 18 mm

Indications :
- Si seuls deux boutons-poussoirs d'appel sont nécessaires, veuillez utiliser le
  cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1261 67 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
