mod.var.rot. LED S3000 Basic RC Module [2457 00]
Module variateur rotatif à LED System 3000 Basic RC
Nouveautés


Caractéristiques:
- L?appareil fonctionne selon le principe de la coupure de phase descendante.
- Allumage progressif pour préserver les lampes.
- Interrupteur à pression/va-et-vient pour circuits va-et-vient et en croix.
- Luminosité minimale réglable.
- Luminosité maximale réglable.
- Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges.
- Protection électronique contre les températures excessives.
- Aucun conducteur neutre requis.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz
En attente: aucun
Puissance de raccordement à 35 °C:
- Lampes LED HT (coupure de phase capacitive): Typ. 3 jusqu?à 200 W
- Lampes à incandescence: 3 à 200 W
- Halogène HT: 3 à 200 W
- Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive): Typ. 3
  jusqu?à 200 W
Longueur de câble:
- Charge: max. 100 m
Profondeur de montage: 24 mm
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: 0 °C à +35 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2457 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
