tastsens.3 Plus 6-v (2+4) KNX Gira F100 z.wit [2046 112]
Tastsensor 3 Plus 6-voudig (2+4) voor KNX
Gira F100
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe voeler.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige
  weergavemogelijkheden, zoals temperatuur, tijd, datum, alarm- en hulpteksten.
- Witte bedrijfs-led.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) via ETS parametriseerbaar.
- Interne temperatuurvoeler voor het meten van de lokale ruimtetemperatuur.
Tastsensor-eigenschappen::
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte,
  waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening en handmatige
  ventilatoraansturing.
- Toetsfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte,
  waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening,
  thermostaatneveneenheid, thermostaatbediening, verwarmingsklokbediening en
  handmatige ventilatorbesturing.
- Thermostaatneveneeheid of thermostaatbediening: bedrijfsmodusomschakeling,
  (gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus of omschakelen tussen diverse
  bedrijfsmodi bij thermostaatneveneeheid), wijzigen van de
  aanwezigheidstoestand, verschuiving van de streefwaarde.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of
  wipfuncties.
- Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart
  worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden
  geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds
  kunnen worden gewijzigd.
- Bedrijfs-led AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
- Communicatieobject voor lichtsterktesaansturing van de status-led,
  tekstkaderverlichting en achtergrondverlichting van het display.
Ruimtetemperatuurregelaar-eigenschappen::
- Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nacht en vorst- of hittebescherming met
  elk eigen temperatuurstreefwaarden (voor verwarmen en/of koelen).
- Comfortverlenging met aanwezigheidstoets.
- Vorst- resp. hittebescherming door raamstatus of automatische
  vorstbescherming.
- Weergave van de ruimtetemperatuurregelaar-informatie op het display van het
  apparaat
- Naar keuze een of twee regelkringen.
- Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden
  geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling
  (schakelend).
- Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar.
- Interne temperatuurvoeler en maximaal twee externe temperatuurvoelers (1 x
  object, 1 x bedraad) voor ruimtetemperatuurmeting mogelijk.
- Optionele, bedrade externe voeler voor bijvoorbeeld vloervoeler bij
  vloerverwarming.
- Verwarmingsklok met 28 schakeltijden.
LCD-eigenschappen::
- Grafisch display met schakelbare led-achtergrondverlichting.
- 1-bereiks- of 2-bereiksweergave.
- Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, Nederlands, Noors,
  Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via internet.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse: III

Aanwijzingen :
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2046 112 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
