Gira L1 KNX DIN-rail [2070 00]
Gira L1
Gira X1, Gira L1
DIN-rail

Kenmerken:
- Logische functies: Grote verscheidenheid aan functies door
  bouwsteenbibliotheek met 36 logische bouwstenen (bijvoorbeeld mathematische
  basisfuncties, zonnestandgeleide rolluik- en jaloeziebesturing,
  temperatuurregeling, scheidingswandbesturing, trappenhuisverlichting,
  toevalsgenerator).
- Configureerbare logische bouwstenen (bijvoorbeeld vrij selecteerbaar aantal
  ingangen).
- Eenvoudig parametriseren van tijdschakelklokken en scènes:tot 20
  tijdschakelklokken met elk 10 schakeltijden.tot 20 scènesets met elk 64
  scènes.
- Tot 480 datapunten in een project te gebruiken(300 KNX groepenadresdatapunten,
  180 vrij beschikbare datapunten van apparaten).
- Intercomfunctie om waarden bijv. tussen een extra L1 of een X1 via ethernet
  uit te wisselen.
- Geoptimaliseerde inbedrijfstelling:snelle projectwijziging of -actualisering
  mogelijk tijdens lopend bedrijf zonder herstart van het apparaat.
- Twee bussen RJ45 met switch-functie ondersteunen het eenvoudige doorlussen van
  de patchleiding.
- Hoge veiligheid:de versleutelde TLS gegevensoverdracht tussen GPA en Gira L1
  voorkomt het meelezen door derden.Het apparaatwachtwoord beschermt de Gira L1
  tegen onbevoegde toegang.
- Projectbeveiliging: opslaan van een projectkopie op de Gira L1.
- Inbedrijfstelling:fysiek adres en applicatie worden met de KNX
  inbedrijfstellingssoftware ETS vanaf versie 4.1.8 geparametriseerd.De verdere
  projectering vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA). De Gira Project
  Assistent is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
- Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates.
- Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning: DC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen: 2 W
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Aansluitingen:
- IP: 2 x bus RJ45
- KNX: Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voeding via externe DC 24 V.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2070 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
