stat.météo KNX rail DIN [5147 00]
Centrale météo pour KNX
Commande de store


Caractéristiques:
- La centrale météo est utilisée en combinaison avec le capteur météo 8380 00.
  Elle évalue les informations du capteur et les transmet sur KNX :
  - Vitesse du vent
  - Température extérieure
  - Luminosité en lux des trois capteurs de luminosité, y compris la luminosité
  maximale.
  - Précipitations (oui / non)
- Jusqu'à 20 centrales météo peuvent être connectées à un capteur météo.
- 10 canaux de capteur pour le vent, les précipitations, la température et la
  luminosité. Des liens logiques ET/OU peuvent être créés à l'intérieur des
  canaux du capteur pour évaluer ensemble plusieurs valeurs de capteur.
- Temporisation d'évaluation pour tous les capteurs pour garantir une
  fonctionnalité fiable.
- 8 canaux de protection solaire pour 8 façades avec fonction pare-soleil
  automatique incluse. Temporisation d'évaluation pour garantir une fonction
  fiable de protection solaire.
- 2 objets pour capteurs de luminosité externes.
- Objet jour/nuit prédéfini pour la commutation entre mode jour/nuit, avec
  fonction d'activation/désactivation séparée par l'objet de communication.
- Objet de communication qui informe la centrale météo des perturbations de
  communication du capteur météo.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension nominale KNX: 21 CC à 32 V SELV
Autoconsommation: max. 0,5 W
Raccordement KNX: 0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo:
1 000 m
Indice de protection: IP20
Classe de protection: III
Tension de choc nominale: 0,8 KV
Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo: 20
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 3

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5147 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
