Amplificateur vidéo Communication porte [1222 00]
Amplificateur vidéo
Appareils système de communication de porte


Caractéristiques:
- L?amplificateur vidéo sert à augmenter la portée des installations de
  communication de porte Gira avec fonction vidéo.
- Il élève le niveau du signal vidéo entrant au niveau de bus maximal autorisé
  et transmet celui-ci à la sortie. L'affaiblissement entre la source du signal
  vidéo et l'entrée de l'amplificateur vidéo est ainsi compensé.
Le boîtier combiné permet trois types de montage:
- Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
- Encastré (dans un boîtier).
- Sur rail DIN (avec l?adaptateur rail DIN joint).

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements:
- Bus 2 fils ENTRÉE: 2 x borne vissée
- Bus 2 fils SORTIE: 2 x borne vissée
Température ambiante: -25°C à +70°C
Dimensions:
- Amplificateur vidéo: l 36 x H 52 x P 27 mm

Indications :
- L?amplificateur vidéo permet de rallonger la longueur maximale du câble de 100
  à 300 m entre la station de porte et la station d?appartement.
- Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est
  nécessaire, l'amplificateur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de
  lignes disponible.

Etendue de la livraison:
- L'adaptateur rail DIN est joint.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1222 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
