tastsens.4.55 Komfort 1-v OneKNX  [5041 00]
Tastsensor 4.55 Komfort 1-voudig voor Gira One en KNX
met inbedrijfstellingswip
Bedienings-
apparaten voor KNX


Kenmerken:
- Tastsensor met geïntegreerde busaankoppelaar en de mogelijkheid een externe
  voeler met vaste bedrading aan te sluiten.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- De tastsensor moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen wippensets.
  Er zijn drie wippensets beschikbaar: wippensets zonder labeloptie, met
  tekstkader of individueel gelaserde wippen.
- De tastsensor kan horizontaal (inbouwpositie 'normaal') of verticaal
  (inbouwpositie '-90° gedraaid') worden ingebouwd.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Tactiele terugkoppeling bij druk op de knop.
- Functies: schakelen, dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur,
  kleurbesturing, jaloezie, waardegever, scène-neveneenheid, 2-kanaals bediening
  en thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: reactie bij het indrukken en/of loslaten, inschakelen,
  uitschakelen, omschakelen.
- Dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur: tijden voor korte en lange
  bediening, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lange
  bediening, zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening.
- Kleurbesturing: soort kleurbesturing, kleurruimte en kleurwaarden zijn
  instelbaar. Het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en
  doorlopen van kleuren/lichtsterkteaansturing, de startwaarde en de stapgrootte
  van de verstelling en de telegramherhaling bij langere bediening zijn
  instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
  instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
  bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en
  de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
  scènenummer zijn instelbaar.
- Tweekanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
  de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
  tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
  kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
  bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
  streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of
  wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid:
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
  Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
  aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met interne
  voelers of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern gemeten
  temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led:
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
  instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
  statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
  bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
  aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
  status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
  status-leds kunnen rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars of wit
  branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met de
  nachtstand kan de lichtsterkte van de status-leds ?s nachts via een
  communicatie-object worden gereduceerd.
- Daarnaast kan voor elke status-led een overlappende functie worden
  vrijgegeven, waardoor een andere kleur en een ander indicatietype kan worden
  ingesteld.
- Led alarmmelding: alle leds van de tastsensor kunnen bij een alarmmelding
  gelijktijdig rood knipperen.
- Led-oriëntatieverlichting: ter oriëntatie kunnen alle leds permanent zijn uit-
  of ingeschakeld, de status van een afzonderlijk communicatieobject weergeven
  (AAN, UIT, knipperen) of bij een willekeurige druk op de toets worden
  ingeschakeld en na verstrijken van een vertragingstijd automatisch weer worden
  uitgeschakeld.
Algemene functies:
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of
  wippen.
- Scènefunctie: interne opslag van maximaal acht scènes met acht
  uitgangskanalen.
- Temperatuurmeting: ruimtetemperatuurmetingen door interne voelers, bekabelde
  voelers, interne en bekabelde voelers of interne en externe voelers.
- Ruimtevochtigheidsmeting: meting van ruimtevochtigheid door interne voelers.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Gira One medium: Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Aansluiting: Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 13,8 mm
Toetsvlak: 55 x 55 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.
- De tastsensor kan horizontaal (inbouwpositie 'normaal') of verticaal
  (inbouwpositie '-90° gedraaid') worden ingebouwd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5041 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
