S3000 uni-led-draaidim.-b.el. Komfort Basiselement [2455 00]
System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Komfort
Gira System 3000


Kenmerken:
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's
  voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of
  led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende
  dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen
  inschakellichtsterkte.
- Hotel-Card-functie activeerbaar: licht schakelt na spanningsonderbreking 'In'
  (vanaf index 01).
- Minimale lichtsterkte instelbaar.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,35 W
Aansluitvermogen bij 25 °C:
- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 100 W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 400 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 100 W
- Gloeilampen: 20 tot 420 W
- HV-halogeen: 20 tot 420 W
- Tronic-trafo's: 20 tot 420 W
- elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding): typ. 20 tot 100 W
- elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 20 tot 200 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 420 VA
- gewikkelde trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 VA
Neveneenheden:
- Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 3-draads: Max. 10
Kabellengte:
- Neveneenheid: max. 100 m
- Belasting: max. 100 m
Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte: 24 mm
Aansluitingdoorsnede:
- eendradig: max. 4 mm²
- fijndradig zonder adereindhuls: max. 4 mm²
- fijndradig met adereindhuls: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad
  mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van
  flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
- Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen,
  HV-halogeen, Tronic-trafo?s en gewikkelde trafo?s 50 W.
- Elektronische trafo?s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met
  de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2455 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
