dét.prés. Std KNX blanc [2105 02]
Détecteur de présence Standard pour KNX
Commande d'éclairage
blanc

Détecteur de présence confort pour la surveillance de présence (mode de
fonctionnement: détecteur de présence) et la détection de mouvement (mode de
fonctionnement: détecteur plafonnier) ainsi que pour la surveillance par
télégrammes de messages (mode de fonctionnement: signalisation) à l'intérieur
des locaux.

Caractéristiques:
- Appareil encastré avec couplage de bus KNX intégré.
- LED/touche de programmation visible/utilisable à l?état monté après démontage
  de l?anneau décoratif.
- Détection PIR : trois capteurs (faisceaux croisés), capteur de luminosité
  intégré.
- Eléments de réglage pour la correction manuelle de la sensibilité.
- Sensibilité configurable.
- Eléments de réglage de la sensibilité sur l'appareil désactivables par
  logiciel.
- Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test
  de détection).
- Un bloc de fonctions configurable.
- Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test
  de détection).
- Mode de fonctionnement réglable: détecteur plafonnier, détecteur de présence,
  détecteur.
- appareil individuel, poste principal, poste secondaire réglables.
- Mode de fonctionnement pour appareil individuel ou poste principal :
  automatique, semi-automatique (MARCHE manuel / ARRET automatique ou MARCHE
  automatique / ARRET manuel).
- Deux sorties (pour la fonction: détecteur plafonnier, détecteur de présence).
- Sortie (pour la fonction: détecteur plafonnier, détecteur de présence):
  Commutation, fonction d'éclairage de cage d'escalier, commutation avec
  position forcée, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire
  d'ambiance d'éclairage, transmetteur de valeur de température, transmetteur de
  valeur de luminosité, mode de fonctionnement de température.
- Niveau de crépuscule réglable via objet de communication externe ou par
  apprentissage.
- Temporisation d'émission supplémentaire via objet de communication externe.
- Délai de temporisation adaptatif (temporisation supplémentaire de la
  transmission par auto-apprentissage).
- Fonction de présence de courte durée.
- Confirmation du niveau de crépuscule.
- Fonction de verrouillage.
- Commande manuelle via Tastsensor (objet de communication séparé).
- Luminosité de mise hors service (pour détecteur de présence) via
  apprentissage.
- Mesure de l'intervalle de temps après le dernier mouvement.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Hauteur de montage: 2,20 m à 5 m
Angle de détection: 360°
Hauteur de montage de 3 m:
- Zone de détection: Ø env. 20 m
Capteur de luminosité:
- Plage de mesure: 0 à 2 000 lux
- Zone de détection: Ø 2 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Humidité de l'air relative: 5 à 93 % (sans condensation)
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 20 mm
Dimensions en mm:
- Ø 103 x H 50

Indications :
- Le détecteur de présence ne convient pas pour les messages d'alarme dans les
  systèmes d'alarme conformes VdS.
- Montage sur plafond massif dans un boîtier pour apparail ou un boîtier
  apparent.

Etendue de la livraison:
- Cache rapporté de limitation du champ de détection compris dans la livraison.
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2105 02 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
