profiel 5-v 600 mm vert. + horiz. Profiel 55 aluminium [1365 26]
Profiel 55 voor verticale en horizontale montage
5-voudig 600 mm
E2
aluminium

Kenmerken:
- Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant.
- De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Technische gegevens:
Afmetingen in mm:
- 1-voudig: B 87 x H 86 x T 53
- 2-voudig: B 158 x H 86 x T 53
- 3-voudig: B 230 x H 86 x T 53
- 5-voudig: B 372 x H 86 x T 53
- 5-voudig 600 mm: B 587 x H 86 x T 53
- 8-voudig: B 587 x H 86 x T 53

Aanwijzingen :
- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel
  zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het
  algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen
  worden gemonteerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1365 26 aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
