DCS-IP-gegevens I/F Deurcommunicatie [5500 000]
DCS-IP-gegevensinterface
Systeemapparaten deurcommunicatie


Kenmerken:
- De gegevensinterface dient om de bestaande pushbutton-inbedrijfstelling uit te
  breiden met een comfortabele inbedrijfstelling door middel van pc/laptop en de
  2-draadsbus met IP te koppelen.
- Projectplanning via Gira Project Assistant (GPA).
- Inbedrijfstelling van grote projecten.
- Uitlezen van de projectplanningsgegevens van bestaande installaties.
- Koppeling van Gira 2-draadsbus met IP.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Technische gegevens:
Voeding:
- 2-draads bus: DC 24 V ±2 V
- aanvullende voeding: DC 12 V tot 26 V
- Stroomverbruik: max. 5 mA
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2 x steekklem
- aanvullende voeding: 2 x steekklem
Visuele weergave:
- Modus: Oranje
- Fct./prog.: groen
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Luchtvochtigheid: 93 % rel. luchtvochtigheid
Beschermingsklasse: III (conform IEC 61140)
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5500 000 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
