jl.act. 4-v AC 230 V hand KNX DIN-rail [1039 00]
Jaloezieacttor 4-voudig AC 230 V / DC 12 - 48 V met handbediening voor KNX
Jaloeziebesturing
DIN-rail

Jaloezieactoren met geïntegreerde busaankoppeling, handbediening en
statusweergave voor elke uitgang. Voor het aansturen van elektrisch
aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke
raambekledingen.

Kenmerken:
- Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
- Lamellenstand direct aanstuurbaar.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
- Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste
  eindpositie.
- Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
- Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie.
- Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
- Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie
  windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische
  bewaking.
- Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
- Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal
  parametriseerbaar.
- Geheugenfunctie voor lichtscènes.
- Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of
  lamellenstand te activeren.
- Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
- Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk.
- Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus.
- Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met
  uitsluitend de bedrijfsspanning.
- Voor netspanning AC 230 V (4-kanaals) of laagspanning DC 12 tot 48 V
  (2-kanaals).
- Aansluiting van verschillende fasedraads.
- Onafhankelijke aansturing van de vier jaloezie-uitgangen.
- Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V
  met mechanische eindpositieschakelaars.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V: 6 A/AC1
Schakelspanning DC: DC 12 tot 48 V
Schakelvermogen:
- DC 12/24 V: 6 A
- DC 48 V: 3 A
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Montage op DIN-profielrail.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1039 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
