WCD/RA KD + TK System 55 edelstaal [4410 600]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader
System 55
System 55
edelstaal

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering:
- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4410 600 edelstaal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
