dr.l.sch./tastact.8v/jl.act.4v DIN-rail Gira eNet [5435 00]
eNet draadloze schakel- of drukactor 8-voudig / jaloezieactor 4-voudig
eNet
DIN-rail

Kenmerken:
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Update van de apparaatsoftware.
- De eNet draadloze schakel- resp. tast- of jaloezieactor ontvangt via een
  dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server
  voor het schakelen van de verlichting of het aansturen van elektrisch bediende
  raambekledingen.
- Er worden telkens twee uitgangen in dezelfde bedrijfsstand gebruikt
  (schakelen, drukken, jaloezie of rolluik).
- Schakelen van verlichting of éénfase-ventilatormotoren.
- Besturen van elektrisch bediende raambekledingen, zoals jaloezieën, rolluiken
  of markiezen.
- Bedrijfsmodi: Schakelactor, tastactor per uitgang of jaloezieactor,
  rolluikactor voor uitgangparen instelbaar.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Scènebedrijf.
- Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden
  ontvangen (max. 60 seconden).
- Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
- Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
- Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm.
- Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
- Omkeertijd lamellen op te slaan.
Met eNet server instelbaar::
- Knipperfunctie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Minimale schakelherhaaltijd.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Omkeertijd bij richtingomkering.
- Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
- Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Schakelvermogen AC 230 V: 16 A/AC1
Aansluitvermogen:
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2000 W
- gewikkelde trafo: 1000 VA
- Tronic-trafo: 1500 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA
- Ledlampen: typ. 500 W
- Spaarlamp: typ. 500 W
- Motoren: 1000 W
- Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Lengte van de dataleiding: max. 3 m
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een
  eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5435 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
