RTR 230 V relaisuitgang uit + ctrl.l. Basiselement [2475 00]
System 3000 ruimtetemperatuurregelaar-basiselement 230 V~ met relaisuitgang,
uitschakelaar en controlelicht
Nieuwe producten


Kenmerken:
- Regeling van verwarmingstoestellen tot maximaal 3680 W.
- Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
- Ingangsklem met selectiefunctie voor het activeren van de
  verlagingstemperatuur (ECO) via een centrale klok of voor het regelen van de
  comforttemperatuur op basis van aanwezigheid via een aparte
  bewegings-/aanwezigheidsmelder.
- Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
- Handmatige omschakeling tussen verwarmen en koelen
- Interne temperatuurvoeler.
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,15 W
Schakelstroom: max. 16 A
Aansluitvermogen:
- Ohmse belasting: 3680 W
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Kabellengte ingangen: max. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2475 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
