Appareil commande vidéo rDIN Communication porte [1288 00]
Appareil de commande vidéo
Appareils système de communication de porte
Rail DIN

Caractéristiques:
- Appareil de commande pour l?alimentation des composants audio et vidéo du bus
  de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l?inversion de polarité et
  résistant aux courts-circuits en cas d?utilisation de composants vidéo tels
  qu?une caméra couleur ou un écran couleur TFT.
- Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement
  avec écran couleur TFT peuvent être alimentées par l'appareil de commande
  vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l'appareil de
  commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles Système de
  communication de porte - Caméra), dont deux stations de porte avec caméra
  couleur peuvent être alimentées en tension par l'appareil de commande vidéo.
  Les autres caméras couleur doivent être exploitées avec chacune leur propre
  alimentation pour communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement
  automatique des tensions de service et du connexion de bus.
- Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la
  programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie 12 V CA pour l?alimentation en tension d?un ouvre-porte courant.
- Sortie de relais pour la commutation d?un ouvre-porte disposant de sa propre
  alimentation en tension.
- Temps de commutation de l?ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale:
- primaire: 230 V CA, 50 Hz
- secondaire: SELV 26 V CC ± 2 V
Courant nominal secondaire:
- Charge permanente: 700 mA charge permanente
- Charge de pointe: charge de pointe de 1,15 A (max. 5 s)
- Mise hors service pour surcharge: Mise hors service pour surcharge à partir de
  900 mA
section de raccordement: 0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte: 12 V CA, max. 1,1 A / durée d?enclenchement 25 %
Sortie de relais: 250 V CA, 2 A
Longueur de ligne de la caméraà l'écran TFT le plus éloigné:
- Sans amplificateur vidéo: max. 150 m
- Avec amplificateur vidéo: 300 m max.
Longueur totale de ligne en fonctionnement audio pur: max. 700 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 8

Indications :
- L?appareil de commande vidéo est conçu pour un montage dans la distribution
  secondaire et non pour des distributeurs apparents courants.
- Si la topologie du câblage vidéo est réalisée sous la forme d'une ligne de
  dérivation, on a besoin en plus du répartiteur vidéo.
- L?appareil de commande vidéo permet la réalisation d?installations de
  communication de porte pouvant inclure jusqu?à 70 participants audio (par
  exemple 1 haut-parleur encastré, 5 modules d?extension pour haut-parleur
  encastré, 68 stations d?appartement apparent).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1288 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
