JM-08 2x Anneau de support [5608 00]
Anneau de support jack modulaire 2x
Anneau de support MJ-01 à MJ-10
Technique de communication
Anneau de support MJ-08

Caractéristiques techniques:
Dimensions:
- MJ-01, MJ02, MJ-07: l 14,8 x 19,5 mm
- MJ-03: l 14,8 x H 20,0 mm
- MJ-04, MJ-09: l 14,8 x 19,3 mm
- MJ-05: l 16,7 x H 17,3 mm
- MJ-06: Dimensions
- MJ-08: l 14,8 x H 19,0 mm
- MJ-10: l 16,1 x H 18,5 mm

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40
- Uniquement pour fixation par vis.
- Convient pour l'installation en goulotte.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5608 00 Anneau de support MJ-08
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
