Entr. bin. 6x 10 - 230 V CA/CC KNX rail DIN [2126 00]
Entrée binaire 6x 10 à 230 V CA/CC pour KNX
Système KNX
Rail DIN

Entrées binaires rail DIN pour le raccordement de contacts. Les processus de
commutation de contacts (p. ex. détecteur de mouvement/bouton-poussoir) sont
convertis en télégrammes KNX. Les entrées peuvent ce faisant être affectées
indépendamment l'une de l'autre à des fonctions différentes ou être
verrouillées. Affichage de signal possible via des LED d'état jaunes.

Caractéristiques:
- Chaque entrée dispose de l'étendue complète des fonctions. Toutes les
  fonctions orientées sur le canal peuvent être paramétrées pour chaque entrée.
- Les télégrammes des entrées envoyés activement peuvent être temporisés de
  façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de
  programmation ETS.
- Délai d'antibattement et limitation du débit de télégramme configurables.
- Affectation libre des fonctions commuter, varier, store, transmetteur de
  valeur et compteur d'impulsions aux entrées.
- Objet de verrouillage pour verrouiller des entrées individuelles (polarité de
  l'objet de verrouillage réglable) pour les fonctions commuter, varier, store
  et transmetteur de valeur.
- Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour
  chaque entrée.
- Fonction de commutation : deux objets de commutation indépendants disponibles
  pour chaque entrée (ordres de commutation paramétrables individuellement),
  ordre réglable indépendamment pour le flanc montant et le flanc descendant
  (MARCHE, ARRÊT, COMMUTATION, pas de réaction), envoi cyclique indépendant des
  objets de commutation au choix en fonction du flanc ou en fonction de la
  valeur de l?objet.
- Fonction variation d'intensité : Commande avec un ou deux boutons, temps entre
  variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de
  répétition du télégramme et d?envoi d?un télégramme d?arrêt.
- Fonction store : commande réglable pour flanc montant (pas de fonction,
  MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas -
  mouvement - pas à pas ou déplacement - pas à pas), délai entre fonctionnement
  courte durée et longue durée réglable (uniquement avec pas à pas - mouvement -
  pas à pas), temps de déplacement des lamelles réglable.
- Fonction du transmetteur de valeur : flanc (bouton-poussoir comme contact
  normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé,
  interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrable, changement de valeur
  possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du
  bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec fonction de
  mémorisation également mémorisation de l'ambiance possible sans appel
  préalable.
- Fonction compteur d'impulsions : intervalle de décompte réglable, flanc
  (décompte avec flanc montant, décompte avec flanc descendant, décompte avec
  flancs descendant et montant) paramétrable, nombre d'impulsions requises sur
  l'entrée paramétrable, nombre d'impulsions de comptable requises pour une
  modification du compteur paramétrable. Chaque entrée comprend un compteur
  principal et un compteur intermédiaire, le compteur principal et le compteur
  intermédiaire peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre comme
  compteur direct ou à rebours, les valeurs de départ et de fin des compteurs
  peuvent être prédéfinies avec les paramètre ou l'objet de communication,
  consultation de l'état du compteur avec KNX ou automatiquement, le
  comportement après expiration du compteur peut être paramétré, réinitialiser
  le compteur d'impulsions avec KNX (RAZ compteur).
- L'entrée binaire a raccordé six entrées indépendantes les unes des autres aux
  signaux électriques dans la plage de tension comprise entre 10 et 230 V.
- Les entrées 1 à 3 et les entrées 4 à 6 ont respectivement un potentiel de
  référence commun. Par conséquent, il est possible de raccorder différents
  conducteurs extérieurs par groupe d?entrées, par exemple : E1-E3 = L1 et
  E4-E6 = L2.
- Évaluation de signaux de la tension continue (DC) ou de la tension alternative
  (AC).

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Longueur de la ligne d'entrée: max. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Tension nominale: CA/CC 10 à 230 V
Tension de signal:
- pour signal "0": CA/CC 0 à 2 V
- pour signal "1": CA/CC 7 à 230 V
Courant d'entrée pour la tension nominale: 0,7 mA
Fréquence nominale signal AC: 30 à 60 Hz
Durée de signal compteur d'impulsions: min. 100 ms
Nombre d'entrées: 6
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Entrées: Bornes à vis
section de raccordement: 4 mm² max.
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2126 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
