Gira G1 + WLAN (2e génération) Gira G1 v.noir [2066 05]
Gira G1
avec WLAN
Stations d'appartement
verre noir

Caractéristiques:
- La commande se fait via un écran tactile multipoint.
- La liaison et la communication se font via LAN ou WLAN en fonction de la
  variante.
- Haut-parleur intégré.
- Microphone intégré avec compensation d?écho.
- Appareil monobloc avec bloc d?alimentation intégré et connexion RJ45.
- Mise en service rapide via le Gira Project Assistant (GPA) avec des profils
  d?utilisation optimisés pour la commande de local ou de bâtiment.
Possibilités d?utilisation et combinaisons:
- Le Gira G1 en tant qu?appareil de commande de local polyvalent présente les
  fonctions ou les combinaisons de fonctions suivantes :
  - Station d?appartement en tant que client SIP
  - Station d?appartement pour passerelle IP DCS
  - Intégration de services Internet
  - Client pour les systèmes / serveurs suivants: Gira HomeServer - Gira X1-
  Gira One
Caractéristiques comme station d'appartement vidéo:
- Commutation de caméra : sélection ciblée des caméras couleur raccordées.
- Commande de l'ouvre-porte.
- Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
- Tonalité d'appel sélectionnable à partir de 10 mélodies.
- Prise d'appel.
- Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.
- Appels internes.
- Appel d?étage déclenchable via l?entrée de poste secondaire.
- Possibilité de déclencher l?appel d'étage via Tastsensor pour KNX.
Propriétés en tant que station d'appartement pour Client SIP:
- Fonction client pour les systèmes SIP d'autres fabricants, par exemple
  Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
- Possibilité d?appels directs SIP ou via le bureau d?enregistrement.
- 64 appels internes possibles, par ex. vers le concierge.
- Fonction Early Media pour l'image vidéo
Intégration de services internet:
- Portail météo Gira : affichage des prévisions météo pour jusqu'à cinq lieux
  (connexion internet nécessaire).
Propriétés en tant que client Gira HomeServer:
- En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé en tant que
  client dans des installations avec un Gira HomeServer à partir de la
  version 4.13 du logiciel expert Gira HomeServer.
- Le Gira G1 affiche le design d?interface du Gira HomeServer. Il prend en
  charge presque toutes les fonctions disponibles dans le contenu de livraison
  de série du Gira HomeServer ainsi que les diagrammes, les caméras, les
  archives de caméras, les messages, les affichages de valeurs et les prévisions
  météo. Il est également possible d?afficher une visualisation libre.
- Il est possible de passer d?un design clair à un design sombre.
- Un paramétrage simplifié via le GPA est possible si le G1 doit être utilisé
  comme simple appareil de commande de local.
- En outre, le G1 peut être utilisé en parallèle comme station d?appartement.
  Cette fonction peut être activée pour la communication de porte à 2 fils Gira
  via la passerelle IP DCS ou également en tant que client SIP.
Propriétés en tant que client Gira X1:
- En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé en tant que
  client dans des installations avec un Gira X1.
- Après activation, le Gira G1 affiche le design d?interface du Gira X1. Jusqu?à
  500 fonctions Gira X1 peuvent être prises en charge.
- En plus des fonctions Gira X1 de la commande de bâtiment, les fonctions
  suivantes sont disponibles dans le Gira G1 en tant que client Gira X1 :-
  Fonction directe- Communication de porte Gira- Service météo en ligne
Propriétés en tant que client serveur Gira One:
- En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé comme Client
  dans des installations avec un serveur Gira One.
- Après avoir été activé, le Gira G1 représente l?interface Gira de
  l?application Gira Smart Home. Jusqu?à 250 consommateurs Gira One peuvent
  alors être visualisés.
- Il est possible d?avoir au maximum 50 Gira G1 dans un projet Gira One.
- En plus des consommateurs servant à la commande de bâtiment, les fonctions
  suivantes sont disponibles dans le Gira G1 utilisé en tant que client du
  serveur Gira One :- Fonction directe.- Communication de porte Gira.- Service
  météo en ligne.
- L?alimentation électrique du Gira G1 est assurée par le bloc d?alimentation
  intégré en 24 V CC ou par le câble réseau (Power over Ethernet)
- Le Gira G1 peut fonctionner sur des réseaux 2,4 GHz ou 5 GHz.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: PoE
Classe de puissance PoE 0: PoE 48 V CC
PoE Standard: IEEE 802.3af
Installation réseau: Spécification Ethernet : Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Puissance absorbée:
- Maximale: 8 W
- Typique: 4 W
Raccordements:
- Connexion réseau: RJ45
- Entrée de poste secondaire pour bouton-poussoir d?appel d?étage: Borne
  enfichable, jeu de câbles à 5 fils
Affichage:
- Diagonale: 17,78 cm (= 7")
- Nombre de couleurs: 16,7 M
- Résolution: 800 x 1 280 px., 216 ppi
- Luminosité: 340 cd/m2
- Rapport des contrastes: 1:1 000
- Angle d'observation: >85° tout autour
Température ambiante: +5 °C à +40 °C
Capteur de proximité:
- Portée: max. 40 cm
- Zone de détection: 30° à l?horizontale, 10° à la verticale
- Indice de protection: IP3XD
Dimensions:
- Hauteur de saillie: l 114 x H 181 x P 15 mm
Profondeur de montage: 18 mm
Conducteur de raccordement: 24 V CC
Raccordements:
- Alimentation en tension: Borne enfichable à 2 pôles
Alimentation en tension: 16-31 V CC ± 2 V
Capteur de proximité:
- Norme Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

Indications :
- Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
- 
- 
- Lors de la planification de l'installation, veuillez tenir compte des
  indications techniques de planification de réseau dans la documentation de
  l'appareil.
- Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
- 
- 
- 

Etendue de la livraison:
- Module d'affichage, cadre de montage, jeu de câbles à 5 fils, câble fiche

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2066 05 verre noir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
