BP basc. 2x OneKNX System 55 anthracite [5173 28]
Bouton-poussoir avec bascule 2x pour Gira One et KNX
System 55
Appareils de commande pour KNX
anthracite

Caractéristiques:
- Bouton-poussoir pour KNX et Gira One avec coupleur de bus intégré.
- Capteur de température intégré.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Possibilité de contrôler jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction de
  bouton du bouton-poussoir KNX.
Fonctions de commande:
- Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
- Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et de
  la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiances,
  commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas de
  réaction, allumer, éteindre, basculer).
- Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température de
  couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la variation,
  la variation en différentes étapes, la répétition des télégrammes lors d?un
  actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme d'arrêt à la fin de
  l'actionnement.
- Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle
  chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la
  commande à l?appui, le temps entre la commutation et la variation, la valeur
  de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le
  concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans
  les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de
  1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
  mémoire) et le numéro d?ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au
  KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et
  le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des
  canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode
  de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de
  présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur:
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une
  touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction
  de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l?état du régulateur via la LED d?état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température
  ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de
  mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.
Fonctions de la LED d?état:
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes
  sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d?actionnement,
  acquittement de télégramme, affichage d?état, activation via un objet LED
  distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l?état du
  régulateur, affichage de l?état de présence et affichage du décalage de la
  valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit
  ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de
  l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée en cinq étapes. Le recul
  nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant
  les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 15 mm
Température ambiante: -5°C à +50°C

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- 
- En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le
  cache du System 55.
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5173 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
