gong OB System 55 z.wit [1200 03]
Gong opbouw
System 55
Huisstations
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende
  signalering.
- Compleet voorgemonteerde gong opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige
  montage mogelijk.
- Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te
  integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en
  elektrische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
- Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen.
- Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en
  kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie gongen resp. huisstations mogelijk.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige
  inbedrijfstellingsprocedure.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.
- Led-aanduiding bij een inkomende oproep.
- Oproepsignaal uitschakelbaar.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en
  verdiepingsoproep.
- Oproepmelodieselectie - maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen
  worden geselecteerd.
De bedieningsknoppen van de gong besturen de volgende functies:
- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Volumeregeling van oproepsignaal.

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C
Afmetingen:
- Apparaat: B 55 x H 127 x T 20 mm

Aanwijzingen :
- Bij de montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
- Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1200 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
