scheidingsrelais 2-v IB Jaloezie [0382 00]
Scheidingsrelais 2-voudig
Jaloeziebesturing
Inbouw

Kenmerken:
- Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
- Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
- Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de
  jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld
  van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij
  opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom: 4 A, cos ? ? 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen:
- Voeding: 2 x schroefklem
- Centraal: 2 x schroefklem
- Aandrijving 1, 2: elk 2 schroefklemmen
- Parallelaansluiting 1, 2: elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte: 21,5 mm

Aanwijzingen :
- Het scheidingsrelais inbouw wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos (gebruik van
  een diepe inbouwdoos aanbevolen).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0382 00 Inbouw
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
