scheidingsrelais OB Jaloezie [0387 00]
Scheidingsrelais 2-voudig
Jaloeziebesturing
Opbouw

Kenmerken:
- Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
- Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
- Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de
  jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld
  van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij
  opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom: 4 A, cos ? ? 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen:
- Voeding: 2 x schroefklem
- Centraal: 2 x schroefklem
- Aandrijving 1, 2: elk 2 schroefklemmen
- Parallelaansluiting 1, 2: elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte: 39 mm

Levering:
- Het scheidingsrelais opbouw wordt in een tegen water beschermde aftakdoos voor
  de inbouw in de jaloezie- of rolluikkast geleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0387 00 Opbouw
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
