I/F B-P 4x Komfort KNX Secure [5194 00]
Interface de bouton-poussoir 4x Komfort pour KNX
Appareils de commande pour KNX


Caractéristiques:
- Selon la variante, deux, quatre ou huit canaux indépendants fonctionnent comme
  entrées ou comme sorties en fonction du paramétrage ETS.
- Potentiel de référence commun pour tous les canaux.
- Sorties : raccordement de diodes LED. Résistantes aux courts-circuits,
  protégées contre les surcharges et les inversions de polarité. Possibilité de
  branchement en parallèle de sorties, pour consommateurs ayant un besoin en
  courant plus élevé
- Entrées : Courant d'impulsion pour éviter la pollution de contact due à la
  formation d'oxyde sur les contacts raccordés.
- Les canaux peuvent être activés et désactivés individuellement.
- Les canaux adjacents activés peuvent être combinés.
Paramétrage possible en fonction de la fonction de canal sélectionnée:
- Le type de contact est réglable.
- Commutation : l?instruction en appuyant sur une touche ou en la relâchant est
  réglable (pas de réaction ; mise en marche ; arrêt , commutation).
- Position forcée : l?instruction en appuyant sur une touche ou en la relâchant
  est réglable (pas de réaction ; contrainte activée, mise en marche ;
  contrainte activée, arrêt , contrainte désactivée).
- Variation de l?intensité lumineuse et température de couleur : Il est possible
  de régler en appuyant sur une touche le temps entre la commutation et la
  variation, la variation en différentes étapes, la répétition de télégramme
  pour un actionnement prolongé et l?envoi d?un télégramme d?arrêt à la fin de
  l?actionnement.
- Store / volet roulant / auvent / lucarne : l?instruction donnée en appuyant
  sur une touche ainsi que la séquence de ces instructions est réglable.
- Transmetteur de valeur : le type de points de données, la plage de valeurs et
  la valeur sont réglables. En option, il est possible d?activer le réglage de
  la valeur en appuyant sur la touche de manière prolongée.
- Positionnement secondaire d?ambiance : le numéro de l?ambiance peut être
  appelé ou commuté en appuyant brièvement sur la touche. En cas d?actionnement
  prolongé de la touche, la fonction mémoire peut être effectuée.
- Actionnement bref ou prolongé des touches : il est possible d?envoyer jusqu?à
  deux télégrammes au KNX en appuyant sur une touche. Le comportement d?envoi
  peut être réglé et le temps d?actionnement bref et prolongé peut être ajusté.
  La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
- Point de commande du thermostat d?ambiance : le mode de fonctionnement
  (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement
  forcé, fonction de présence et décalage de la température de consigne) est
  réglable.
- Le comportement après rétablissement de la tension de bus est réglable.
- La fonction de verrouillage est réglable.
- L?envoi cyclique est réglable.
- Fonction de canal « Statut porte/fenêtre » : En cas d'utilisation de contacts
  de porte ou de fenêtre, les différents états de fenêtre ou de porte peuvent
  être évalués (ouvert, fermé, incliné, verrouillé, déverrouillé).
- Évaluation d?un capteur de fuite/condensation.
- Mesure de la température possible avec une sonde branchée.
- La mesure de la température peut être complétée par une valeur externe via le
  bus. Les valeurs mesurées peuvent être pondérées et ajustées.
Compteur d?impulsions:
- L?intervalle de comptage est réglable.
- Nombre d?impulsions nécessaires à l?entrée par impulsion de comptage signalée
  paramétrable sur le KNX.
- Nombre d?impulsions de comptage nécessaires paramétrable pour une modification
  du niveau du compteur.
- Chaque canal comprend un compteur principal et un compteur auxiliaire.
- Le compteur principal et le compteur auxiliaire peuvent être réglés séparément
  comme compteur de marche avant ou arrière.
- Les valeurs de départ et finales des compteurs peuvent être prédéfinies à
  l'aide de paramètres ou de l?objet de communication.
- L?état du compteur peut être interrogé via KNX ou envoyé automatiquement.
- Le comportement après écoulement du compteur est paramétrable.
- Le compteur d?impulsions peut être remis à zéro via KNX (réinitialisation du
  compteur).
Fonctions logiques:
- L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
- Inversion de l?entrée.
- Portes logiques avec jusqu?à 4 entrées : ET, OU, OU exclusif, ET inversé, OU
  inversé, OU exclusif inversé, ET avec retour.
- Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage
  et spécification des valeurs de sortie.
- Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
- Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de
  nombreuses opérations de comparaison.
- Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et
  inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des
  valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
- Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et
  peuvent traiter des télégrammes provenant de l?interface de bouton-poussoir ou
  d?autres dispositifs de bus.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension de sortie: max. 3,2 mA
Courant de diode LED: 2,2 mA par sortie
Longueur du jeu de câbles: 25 cm, extensible à max. 30 m
Indice de protection: IP20
Classe de protection: III
Température ambiante: -5°C à +45°C
Nombre d'entrées: 4
Dimensions (L x l x h): 43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Consommation de courant: de 5 à 12 mA
Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation
Ligne d'entrée: Jeu de câbles à 5 fils

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation
- Jeu de câbles à 5 fils

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5194 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
