sch.-/jl.act. 2-v/1-v 16 A IB OneKNX [5062 00]
Schakelactor 2-voudig / jaloezieactor 1-voudig 16 A binaire ingang 3-voudig
voor Gira One en KNX
KNX systeem
Inbouw

Kenmerken:
Ingangen:
- De ingangen 1 en 2 werken afhankelijk van de ETS-parameterinstelling in de
  toepassing voor schakelaar, drukcontact of contacten ofwel intern op de
  relaisuitgang of gescheiden op de KNX. Ingang 3 werkt altijd op de KNX.
- Functies voor de ingangen bij werking op de KNX (schakelen, dimmen, jaloezie,
  waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveneenheid,
  geen functie).
- Schakelen: commando bij sluiten en openen van het contact instelbaar (geen
  reactie, AAN, UIT, OM).
- Dimmen: dimmen van lichtsterkte en/of kleurtemperatuur. commando bij sluiten
  van het contact, tijd tussen schakelen en dimmen, dimmen in verschillende
  niveaus, telegramherhaling bij lang signaal aan de ingang en zenden van een
  stoptelegram aan het einde van het dimproces configureerbaar.
- Jaloezie: commando bij sluiten van het contact en bedieningsconcept
  instelbaar. tijden voor kort en lang signaal aan de ingang en
  lamellenverstelling aanpasbaar.
- Waardegever: werkwijze als 1-byte-, 2-byte-, 3-byte- of 6-byte-waardegever
  incl. kleurtemperatuur- en kleurwaardegever mogelijk. individueel
  configureerbare waarden. optioneel is een waardeverstelling bij lang signaal
  aan de ingang mogelijk (niet bij 6-byte-waardegever).
- Scèneneveneenheid: werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het
  scènenummer instelbaar.
- Tweekanaalsbediening: bij het sluiten van het contact aan de ingang kunnen tot
  twee telegrammen op de KNX worden uitgezonden. bedieningsconcept instelbaar
  (alleen kanaal 1 of kanaal 2 / beide kanalen). de werkwijze van de kanalen
  (1-bit, 1-byte, 2-byte, 3-byte, 6-byte) is apart configureerbaar.
- Thermostaatneveneenheid: werkwijze (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
  bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuivingvan de
  streefwaarde) configureerbaar.
- vergrendelen van alle of enkele ingangen via een 1-bit-object mogelijk.
  polariteit van het vergrendelobject, gedrag aan het begin en einde van het
  vergrendelen en gedrag tijdens een actieve vergrendeling instelbaar.
Logische functies:
- Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
- Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4
  ingangen).
- 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling
  van de uitvoerwaarden.
- Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
- Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel
  vergelijkingsbewerkingen.
- Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij
  9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de
  1-bit-uitvoerwaarden.
- De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen
  telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.
- Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden de twee
  uitgangen (A1/A2) samengevat tot één jaloezie-uitgang.
- Apparaat beschikt over drie ingangen met een gemeenschappelijk
  referentiepotentiaal.
- Inlezen van schakeltoestanden van installatieschakelaars of -drukcontacten en
  andere potentiaalvrije contacten aan de ingangen 1 tot 3.
- Signaalverwerking van condens- en lekkagesensoren (zie toebehoren) aan de
  ingangen 1 tot 3.
- Registreren van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan
  ingang 3.
- Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige
  of complexe logische schakelingen.
- Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de
  busspanning of na een ETS-programmeerprocedure worden vertraagd.
- Bistabiel relais.
Jaloeziefuncties:
- Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken,
  markiezen, dakramen of ventilatieluiken.
- Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de
  bovenste eindpositie.
- Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden
  ingesteld.
- Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en
  duurbedrijf (Step, Move) instelbaar.
- Reactie bij herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure
  instelbaar.
- Centrale aansturing via maximaal 6 langbedrijfobjecten mogelijk (OMHOOG,
  OMLAAG, continu OMHOOG, continu OMLAAG).
- Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen
  een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden
  teruggemeld. Actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve
  (object uitleesbaar) retourmeldingsfuncties.
- Toewijzingen aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen,
  1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
- Een omvangrijke zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding- of
  lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie te activeren.
  Inclusief dynamische lamellenoffset voor lamellenjaloezieën. Ook met
  uitgebreide zonwering voor integratie in complexere zonweringsbesturingen
  (beschikt over aparte geautomatiseerde en vergrendelobjecten). Daarbij naar
  keuze ook met automatische verwarming/koeling en aanwezigheidsfunctie.
- Doekspanningsfunctie voor markiezen.
- Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
- Ventilatiefunctie voor ramen met raamcontacten.
- Intelligente teachfunctie voor beweging van raambekleding.
- Gedwongen-standfunctie of vergrendelingsfunctie realiseerbaar.
- Max. 64 interne scènes zijn instelbaar.
- Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
- Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes).
Schakelfuncties:
- Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen.
- Gebruik als maak- of verbreekcontact.
- Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu
  AAN, continu UIT).
- Retourmelding schakelen: actieve of passieve retourmeldingsfunctie.
- Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure instelbaar.
- Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
- Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief
  gedwongen-standfunctie voor elke uitgang apart.
- Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
- Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook
  met waarschuwing vooraf).
- Opname in lichtscènes mogelijk: max. 64 interne scènes zijn per uitgang
  instelbaar.
- Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
- Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes).
- Bedrijfsurenteller voor elke uitgang apart te activeren.
- Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met
  veiligheidsstand.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluitingen:
- KNX: Aansluitklemmen aan stuurleiding
- Ingangen: Aansluitklemmen aan stuurleiding
- Belasting: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Ingangen:
- Aantal: 3
Type ingang: potentiaalvrij
Controlespanning:
- Ingangen neveneenheid: ca. 5 V
Totale lengte:
- Kabel neveneenheid: max. 10 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Nominale spanning:
- KNX: DC 21 tot 32 V SELV
Schakelvermogen: AC 250 V, ? 16 AX
Maximale inschakelstroom: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Aansluitvermogen:
- Ohmse belasting: 2500 W
- Capacitieve belasting: 16 A, max. 140 µF
- Motoren (jaloezie of ventilator): 1380 W
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2300 W
- HV-ledlampen: typ. 400 W
- gewikkelde trafo: 1200 VA
- Tronic-trafo: 1500 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA
- TL-lampen,duoschakeling: 2300 VA
- TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1160 VA
Afmetingen in mm:
- B x h x d:  48 x  50 x  28

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Vermogensreductie Verlaging van de schakelstroom per apparaat (gerelateerd aan
  ? 16 A)
  - Per 5 °C overschrijding van 35 °C 10% reductie
  - Bij montage in houten wanden of gipswanden 15% reductie
  - Meervoudige combinaties 20% reductie.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5062 00 Inbouw
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
