act.commu./imp.rad. 1f Mini Gira eNet [5423 00]
Actionneur à commutation/impulsion radio eNet 1x Mini
eNet


Caractéristiques:
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Verrouillages de commande.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- L'actionneur à commutation/impulsion radiofréquence eNet permet la commutation
  d'éclairages.
- Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Exploitation d'ambiances.
- Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant
  qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).
Réglable avec le serveur eNet ::
- Fonction de clignotement.
- Délai de temporisation.
- Temporisation à la mise en service ou hors service.
- Avertissement de mise hors service.
- Temps de répétition de commutation minimal.
- Allumage/extinction permanents.
- Fonction répétiteur.
- Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
En attente: max. 0,5 W
Température ambiante: -25°C à +70°C
Puissance de commutation AC 230 V: 16 A/AC1
Puissance de raccordement:
- Lampes à incandescence: 2300 W
- Halogène HT: 2000 W
- Transformateur bobiné: 1000 VA
- Transformateur électronique: 1500 W
- tubes fluorescents non compensés: 920 VA
- Lampes LED: type 500 W
- Tube fluorescent compact: type 500 W
- Charge capacitive: 690 VA (560 µF)
section de raccordement: 4 mm² max.
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Dimensions: Ø 53,0 H 28,0 mm

Indications :
- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5423 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
