Interf. données IP KNX rail DIN [2168 00]
Interface IP pour KNX
Système KNX
Rail DIN

Caractéristiques:
- Pour le couplage d?un PC au bus KNX afin d?adresser, de programmer ou de faire
  le diagnostic de composants KNX.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: KNXnet/IP et TP1-256
Tension nominale: DC 24 à 30 V
Communication IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportés: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling,
Device Management)
Raccordements:
- IP: 2 x connecteurs femelles RJ45
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante: 0°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Indications :
- Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des
  alimentations en tension Gira KNX.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2168 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
