répéteur DCS rDIN Communication porte [2572 00]
Répéteur DCS
Appareils système de communication de porte
Rail DIN

Caractéristiques:
- Composant actif d?extension d?une installation de communication de porte Gira
  avec fonction audio et vidéo.
- Prolongement de la portée et augmentation du nombre de participants par
  l'utilisation d'appareils de commande supplémentaires.
- Amplification des signaux audio et de données du système de communication de
  porte dans les deux sens.
Mode répéteur:
- Relie deux segments de ligne entre eux pour le doublage du nombre de
  participants et de la portée de ligne d'une installation de communication de
  porte vidéo ou audio.
- Important : un appareil de commande supplémentaire est requis pour pouvoir
  alimenter le deuxième segment de ligne.
Mode multiconversation:
- En mode multiconversation, l'ensemble de l'installation est réparti sur
  plusieurs lignes (une ligne principale, jusqu'à cinq lignes secondaires),
  lesquelles sont reliées ensemble à l'aide de répétiteurs TKS.
- Chaque ligne est alimentée par son propre appareil de commande.
- En mode multiconversation, on peut utiliser jusqu'à cinq répétiteurs TKS dans
  une installation.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: via le bus 2 fils
Raccordements:
- Bus 2 fils ENTRÉE: 2 x borne à fiche
- Bus 2 fils SORTIE: 2 x borne à fiche
Carte mémoire: Carte microSD (SDHC) jusqu'à max.32 Go
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Indications :
- Sauvegarde des donnéesLa configuration du répéteur DCS peut être sauvegardée
  sur unecarte microSD.
- Mise en serviceLe répéteur DCS peut également être mis en service sanscarte
  microSD.

Etendue de la livraison:
- La carte microSD n?estne peuvent pascompris dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2572 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
