antenne-CD SE33ST Basiselement [0937 00]
Basiselement antennecontactdoos (SE33ST)
Communicatietechniek


Kenmerken:
- Steekleidingsdoos met drie aansluitingen.
- De IEC-stekker voor terrestrische tv bevindt zich linksonder, de
  IEC-aansluiting voor FM (radio) bevindt zich rechtsonder en de F-aansluiting
  voor satelliettelevisie (SAT) bevindt zich in het midden bovenaan.
- Scheidingsfilter voor terrestrische televisie en satelliettelevisie met hoge
  onderdrukkingsgraad: het SAT-signaal wordt gefilterd in de
  FM-TV-IEC-aansluitingen terwijl het terrestrische FM/TV-signaal wordt
  gefilterd in de satelliet-F-aansluiting.
- DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang.
- De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat
  er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden
  losgemaakt.
- Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens:
UKW-frequentieband:
- Frequentiebereik: 87,5 tot 108 MHz
- Ontkoppeling: > 10 dB
- : 4 dB
TV-frequentieband:
- Frequentiebereik: 125 tot 862 MHz
- Ontkoppeling: > 10 dB
- Demping: TV-stekker: 4 dB
SAT-frequentieband:
- Frequentiebereik: 950 tot 2400 MHz
- Ontkoppeling: > 20 dB
- Demping: SAT-stekker: 1,5 dB
Inbouwdiepte: 36 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor
  wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers
  aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0937 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
