kap opsteekb. adapterraam Gira TX_44 kl.alum. [0682 65]
Afdekkap opsteekbaar voor adapterraam voor apparaten met afdekking
(50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer (IP20)
TX_44 (IP44)
kleur aluminium

Aanwijzingen :
- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort
  IP20.
- Met de afdekkap en afdekraam (1- tot 5-voudig ) kan externe apparatuur met
  vierkante afdekplaat (50 x 50 mm) in het schakelaarprogramma TX_44 worden
  geïntegreerd.
- Voor externe apparatuur met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), bijvoorbeeld
  van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter
  BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann
  Netzwerktechnik RJ45 aansluitdoos cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300,
  Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-voudig MSCSP 2) enz.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0682 65 kleur aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
