dr.l.zonnesensor Solar Gira eNet z.wit [5461 02]
eNet draadloze zonnesensor Solar
eNet
zuiver wit

Kenmerken:
- eNet draadloze zonnesensor voor lichtsterkteafhankelijke aansturing van eNet
  actoren.
- Montage op een ruit binnen.
- Activeert scènes bij het over- en onderschrijden van de ingestelde zonwering-
  en schemeringswaarde.
- Temperatuurafhankelijke zonwering mogelijk.
- Scènetoetsen voor zonwering en schemering.
- Lichtsterktemeting met lichtsterktesensor.
- Zendt lichtwaardewaarden aan de eNet-server op grond van
  lichtsterkteveranderingen van meer dan 50 %.
- Testmodus ten behoeve van de aanpassing van de zonwering- en
  temperatuurdrempelwaarde.
- Apparaat op zonne-energie.
- Geïntegreerde accu als energiereservoir.
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Gedrag van actuatoren bij het opheffen van scènes.
- Update van de apparaatsoftware.
- Voor de lichtsterktewaarden als-dan-regels gebruiken, om acties, scènes en
  tijdschakelklokken te activeren.

Technische gegevens:
Lichtsterkte: 4000 tot 80000?lx
Schemering: 5 tot 250?lx
Temperatuurinstelling: +15 °C tot +40 °C
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Afmetingen: Ø 75,0 H 30,0 mm

Aanwijzingen :
- De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5461 02 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
