dimact. 1-v 200 W IB binaire ing. 3-v OneKNX [5065 00]
Dimactor 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX
KNX systeem
Inbouw

Kenmerken:
Ingangen:
- De ingangen 1 en 2 werken afhankelijk van de ETS-parameterinstelling in de
  toepassing voor schakelaar, drukcontact of contacten ofwel intern op de
  relaisuitgang of gescheiden op de KNX. Ingang 3 werkt altijd op de KNX.
- Functies voor de ingangen bij werking op de KNX (schakelen, dimmen, jaloezie,
  waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveneenheid,
  geen functie).
- Schakelen: commando bij sluiten en openen van het contact instelbaar (geen
  reactie, AAN, UIT, OM).
- Dimmen: dimmen van lichtsterkte en/of kleurtemperatuur. commando bij sluiten
  van het contact, tijd tussen schakelen en dimmen, dimmen in verschillende
  niveaus, telegramherhaling bij lang signaal aan de ingang en zenden van een
  stoptelegram aan het einde van het dimproces configureerbaar.
- Jaloezie: commando bij sluiten van het contact en bedieningsconcept
  instelbaar. tijden voor kort en lang signaal aan de ingang en
  lamellenverstelling aanpasbaar.
- Waardegever: werkwijze als 1-byte-, 2-byte-, 3-byte- of 6-byte-waardegever
  incl. kleurtemperatuur- en kleurwaardegever mogelijk. individueel
  configureerbare waarden. optioneel is een waardeverstelling bij lang signaal
  aan de ingang mogelijk (niet bij 6-byte-waardegever).
- Scèneneveneenheid: werkwijze (zonder of met geheugenfunctie) en het
  scènenummer instelbaar.
- Tweekanaalsbediening: bij het sluiten van het contact aan de ingang kunnen tot
  twee telegrammen op de KNX worden uitgezonden. bedieningsconcept instelbaar
  (alleen kanaal 1 of kanaal 2 / beide kanalen). de werkwijze van de kanalen
  (1-bit, 1-byte, 2-byte, 3-byte, 6-byte) is apart configureerbaar.
- Thermostaatneveneenheid: werkwijze (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
  bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuivingvan de
  streefwaarde) configureerbaar.
- vergrendelen van alle of enkele ingangen via een 1-bit-object mogelijk.
  polariteit van het vergrendelobject, gedrag aan het begin en einde van het
  vergrendelen en gedrag tijdens een actieve vergrendeling instelbaar.
Logische functies:
- Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
- Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4
  ingangen).
- 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling
  van de uitvoerwaarden.
- Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
- Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel
  vergelijkingsbewerkingen.
- Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij
  9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de
  1-bit-uitvoerwaarden.
- De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen
  telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen,
  dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of
  NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
- Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende
  dimprincipe.
- Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
- Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige
  of complexe logische schakelingen.
- Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de
  busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
Dimuitgangen:
- Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk:
  universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo
  (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding),
  led (faseaansnijding) of led (faseafsnijding).
- Dimkarakteristiek voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het
  waardebereik configureerbaar.
- Instelling van het dimbare bereik mogelijk (inschakellichtsterkte,
  basislichtsterkte; alternatief: onderste dimgrens en bovenste dimgrens).
- Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld
  (aandimmen, aanspringen, fading).
- Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld
  (kanaal inschakelen, geen reactie).
- Centrale besturingsfuncties via maximaal 6 schakelobjecten, 6 dimobjecten en 6
  waardeobjecten en verzamelretourmelding.
- Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend)
  of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
- Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus
  zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
- Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden
  ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de
  retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel
  mogelijk.
- Retourmeldingen voor kortsluiting, overbelasting/netspanningsuitval en soort
  belasting (KNX conform en uitgebreid).
- Reactie bij uitval/herstel van de busspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure instelbaar.
- Logische koppelingsfunctie voor de uitgang.
- Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar.
- Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
- Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd
  reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
- Trappenhuisfunctie met tijdverlenging of variabele instelling van de
  trappenhuistijd via communicatieobject.
- Soft-AAN-functie en Soft-UIT-functie instelbaar.
- Automatische uitschakeling bij lichtsterkte < X% instelbaar (met individuele
  vertragingstijd).
- Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes zijn instelbaar.
- Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
- Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld
  (aanspringen, aandimmen, fading).
- Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
- Uitgebreid opvragen van scènes.
- Bedrijfsurenteller activeerbaar.
- Bedrijfsurenteller als voorwaartse teller (met optionele grenswaarde) of
  achterwaartse teller (met optionele startwaarde).

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluitingen:
- KNX: Aansluitklemmen aan stuurleiding
- Ingangen: Aansluitklemmen aan stuurleiding
- Belasting: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Ingangen:
- Aantal: 3
Type ingang: potentiaalvrij
Controlespanning:
- Ingangen neveneenheid: ca. 5 V
Totale lengte:
- Kabel neveneenheid: max. 10 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Nominale spanning: DC 21 tot 32 V SELV
Max. aansluitvermogen:
- Gloeilampen: 20 tot 230 W
- HV-halogeen: 20 tot 230 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA
- Tronic-trafo: 20 tot 230 W
- gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 100 VA
- elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 200 W
- HV-ledlampen: typ. 1 tot 200 W
Afmetingen in mm:
- B x h x d:  48 x  50 x  28

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus
  (faseaansnijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer
  informatie.
- Vermogensreductie bij inbouw inhouten wand of gipswand -15% meervoudige
  combinaties -20%.
- Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
- Toestand bij levering: bediening van dimuitgang via ingang 1 (lichter) en
  ingang 2 (donkerder) mogelijk.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5065 00 Inbouw
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
