aanwez.m. Mini Komfort KNX Secure wit [2222 530]
Aanwezigheidsmelder Mini Komfort voor KNX
Nieuwe producten
wit

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand:
aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver)
of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen en
buiten. Door het beschaafde design, de zeer vlakke uitvoering en het flexibele
montageconcept zijn de aanwezigheidsmelders Mini zeer geschikt voor objecten
met hoge architectonische eisen.

Kenmerken:
- Extreem vlakke inbouw.
- Klemmontage aan verlaagde plafonds.
- Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met
  optioneel toebehoren.
- Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
- Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige
  ruimten.
- Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te
  passen.
- Na verwijdering van de designring zijn alle bedieningselementen (bijvoorbeeld
  de programmeertoets) van het apparaat gemakkelijk vanaf de voorzijde
  bereikbaar. Daardoor is er geen demontage nodig voor afstelling achteraf of
  programmering via ETS.
- Plafondinbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
- PIR sensoren: drie sensoren, geïntegreerde lichtsterktesensor.
- Gevoeligheid van de bewegingsdetectie via instelknop handmatig instelbaar.
- Goevoeligheid via ETS configureerbaar.
- Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
- Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
- Aparte evaluatie op afstand van de drie PIR-sensoren met elk 120°
  detectiebereik met overlap.
- Handbediening door IR-afstandsbediening.
- Maximaal 5 + 2 functieblokken configureerbaar.
- Functieblokken 1 t/m 5 instelbare functie: plafondobserver,
  aanwezigheidsmelder, meldstand.
- Functieblok 6: aanwezigheidsmelder met lichtregeling.
- Functieblok 7: lichtsterktesensor met grenswaardebewaking.
- Functieblokomschakeling, bijvoorbeeld voor dag-/nachtmodus of
  week-/weekendmodus.
- Functieblokken 1 t/m 5: standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid
  instelbaar.
- Instelbare bedrijfsstand bij standalone-apparaat als hoofdeenheid: automaat,
  halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig
  UIT).
- Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie plafondobserver,
  aanwezigheidsmelder.
- Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: schakelen,
  trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever,
  lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever,
  temperatuurbedrijfsmodus.
- Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: schemeringsniveau instelbaar,
  schemeringsniveau via extern communicatieobject of per teach-in, extra
  zendvertraging via extern communicatieobject, adaptieve nalooptijd
  (zelflerende extra zendvertraging), korte aanwezigheidsfunctie, retourmelding
  van het schemeringsniveau, vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met
  tastsensor (apart communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij
  aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de laatste
  beweging.
- Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met functieblok
  aanwezigheidsmelder of standalone-apparaat, streefwaarde instelbaar,
  specificatie streefwaarde via extern communicatieobject, verschuiving van de
  streefwaarde via extern communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding
  van de effectieve streefwaarde.
- Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: tot drie grenswaarden
  configureerbaar, functies schakelen, dimwaardegever,
  lichtscène-parallelaansluiting, hysterese configureerbaar, grenswaarde via
  extern communicatieobject of teach-in, vergrendelingsfunctie.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler voor meting van de ruimtetemperatuur (vanaf
  indexstand I02).

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Montagehoogte: 2,20 m tot 5 m
Waarnemingshoek: 360°
Montagehoogte 3 m:
- Detectiebereik: Ø ca. 12 m
Lichtsterktesensor:
- Meetbereik: 10 tot 2000?lx
- Detectiebereik: 5 m Ø
Opbouwhoogte op plafond:
- Designring: 1,25 mm
- inclusief lens: 4,8 mm
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 10 tot 100 % (niet-condenserend)
Beschermeringssoort: IP44
Beschermingsklasse: III
Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem
Afmetingen in mm:
- Plafonduitsparing: Ø 44 x H -
- Afmetingen (incl. designring klein): Ø 53,5 x H 38

Aanwijzingen :
- De aanwezigheidsmelder Mini is niet geschikt voor alarmmeldingen in
  VdS-conforme alarminstallaties.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2222 530 wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
