sign.lum. (PS) Mont.app. prot.eau gris [0161 35]
Signal lumineux avec fermeture à baïonnette (partie supérieure de boîtier)
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Indications :
- Les appareils suivants sont livrés sans plaque de montage.
- Ne convient pas au fonctionnement continu.

Etendue de la livraison:
- L?élément d'éclairage et le capotne peuvent pascomprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0161 35 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
